**SPEEDJET ultrasnelle handendroger, met filters en reservoir**

Met dubbele luchtstraal

Grijs metalic

Referentie: **510621**

Beschrijving voor bestektekst

SPEEDJET handendroger met dubbele luchtstraal in grijs metalic.

Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 18 seconden.

Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud.

ON/OFF schakelaar: gemakkelijk onderhoud.

Antibacteriële luchtfilter en actieve koolfilter.

Automatische handendroger met infrarood detectie.

Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen of na 18 seconden droogtijd.

LCD scherm met geanimeerde gebruiksaanwijzing gaat automatisch in standby.

Type motor: slijtvaste brushless motor.

Energiebesparing: vermogen 850 W. Zonder verwarmingselement.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Luchtverplaatsing: 42 l/seconde. Luchtsnelheid: 310 km/h.

Geluidsniveau: 75-80 dBA.

Afmetingen: 250 x 292 x 650 mm.

Gewicht: 11,4 kg.

Klasse I, IP22.

CE.

3 jaar garantie.