**Rechte glanzende ECO greep Ø 25, 500 mm**

Rvs 304 glanzend gepolijst

Ø 25, zichtbare bevestigingen

Referentie: **532**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechte ECO steungreep voor personen met beperkte mobiliteit.

Buis Ø 25, lengte 500 mm.

Rechte wandgreep in glanzend gepolijst rvs 304.

Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten.

30 jaar garantie.