**Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1 liter**

Rechthoekig

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **6580**

 Beschrijving voor bestektekst

Zeepdispenser, muurmodel.

Rechthoekige verdeler voor vloeibare zeep.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig).

Glanzend gepolijst rvs 304, bacteriostatisch.

Dikte rvs: 1 mm.

Inhoud: 1 liter.

Afmetingen: 108 x 108 x 230 mm.

Zeepverdeler met 30 jaar garantie.