**Wegwerpbare BIOCLIP uitlopen**

Uitloop L.125 ∅22 voor mengkraan met demonteerbare uitloop

15 stuks

Referentie: **20015**

 Beschrijving voor bestektekst

BIOCLIP demonteerbare wegwerpbare uitlopen in recycleerbaar Hostaform® L.125 ∅ 22.

Uitloop met stervormige straalbreker.

Uitloop met gladde binnenkant, beperkt de bacteriegroei.

Past op alle kranen met een BIOCLIP uitloop.

Uitlopen geleverd per 15 stuks, individueel verpakt.