**Koppelingen met terugslagklep**

Voor flexibel FM3/8"

2 stuks

Referentie: **C151AH75**

Beschrijving voor bestektekst

Koppelingen met filterdichting en terugslagklep voor flexibel MF3/8".

Verhinderen het terugkeren van vervuild water naar het net.

Verhinderen de vermenging van koud en warmwater.

Verchroomd messing.

Geleverd per 2 stuks.