**Bedpanspoeler**

Met stopkraan M1/2"

HOSPITAL handdouche met standaard bediening

Referentie: **2591**

Beschrijving voor bestektekst

Bedpanspoeler met stopkraan met keramisch binnenwerk.

Luchtsnuiver en terugslagklep geïntegreerd.

Opaal wit gewapende PVC slang FF1/2" L.0,80 m.

HOSPITAL handdouche met standaard bediening, met demonteerbare en gebogen (30°) kop.

Witte muurhouder en schroef.

30 jaar garantie.