**Myjka szpitalna z armaturą**

Z zaworem odcinającym Z1/2"

Pistolet HOSPITAL - Wypływ po zwolnieniu drążka

Numer: **2592**

Opis do specyfikacji

Kompletna myjka szpitalna z zaworem odcinającym z głowicą ceramiczną.

Zintegrowana blokada antyskażeniowa i zawór zwrotny.

Nieprzezroczysty, biały wąż zbrojony z PVC WW1/2", L.0,80 m.

Pistolet HOSPITAL z zagiętą pod kątem 30° końcówką nadającą się do demontażuz i drążkiem o odwrotnym funkcjonowaniu: uruchamia wypływ po zwolnieniu nacisku (zmusza do obowiązkowego zamknięcia zaworu odcinającego po użyciu, aby uniknąć ryzyka stałego trzymania węża pod ciśnieniem).

Biały uchwyt ścienny ze śrubą.

30 lat gwarancji.