**HOSPITAL handdouche met standaard bediening**

Met demonteerbare en gebogen straalbreker aan 30°

Referentie: **434000**

Beschrijving voor bestektekst

HOSPITAL handdouche met standaard bediening, met demonteerbare en gebogen straalbreker aan 30°.

Krachtige straal voor een goede reiniging van de bedpan, zonder risico op spatten.

Messing verchroomd en wit polypropyleen.

Witte muurhouder en schroef.