**Draaibare zwanenhalsuitloop**

L.200 mm, H.200 mm

Op blad

Referentie: **967202**

Beschrijving voor bestektekst

Zwanenhalsuitloop M1/2".

L.200 mm, H.200 mm.

Bevestiging met moer.

Messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.