**Vaste uitloop**

L.75 mm

Voor installatie met technische wand 230 mm

Referentie: **942200**

Beschrijving voor bestektekst

TC uitloop L.75 mm, M1/2".

Voor installatie door de muur ≤ 230 mm met anti-rotatiepen.

Inkortbare draadstang.

Strakke vormgeving tegen verwondingen.

Massief messing verchroomd.

Stervormige kalkwerende straalbreker.

30 jaar garantie.