**Vaste uitloop met rozet**

L.120 mm

Muurmodel

Referentie: **947135**

 Beschrijving voor bestektekst

Muuruitloop Ø 32, M1/2".

L.120 mm.

Massief messing verchroomd.

Straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.