**TEMPOSTOP doucheset**

Zelfsluitend

Opbouw, met ketting, GYM vaste douchekop

Referentie: **747006**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset plafondmodel met ketting:

Zelfsluitende TEMPOSTOP kraan M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Plafondmodel.

Zelfsluiting na ~ 15 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in massief messing verchroomd.

Hendel en ketting met greep.

Met vaste, kalkwerende en vandaalbestendige GYM douchekop.

30 jaar garantie.