**SPORTING doucheset**

Zelfsluitend

Opbouw, TONIC JET douchekop, kraan

Referentie: **714000**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor opbouw:

Zelfsluitende SPORTING kraan M1/2" met bovenaansluiting

voor toevoer van gemengd water.

Installatie in opbouw.

Douchestang Ø 16 en verstevigde kraag.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende douchekop

met automatische debietregeling.

Drukknop.

Bevestigingen a.d.h.v. meegeleverde rvs schroeven.

Lichaam in massief messing verchroomd.

Filter en terugslagklep geïntegreerd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.