**Contramoer**

Met 3 schroeven

F1/2"

Referentie: **826315**

 Beschrijving voor bestektekst

Contramoer in massief messing F1/2".

Voor kraan of uitloop TC 1/2".

Verstevigingsflens achter de muur of onder de wastafel.

3 rvs schroeven.

Geleverd met sluitring Ø 44.

30 jaar garantie.