**SIPHURINOIR**

Verticaal urinoirhevel

Messing verchroomd

Referentie: **310000**

Beschrijving voor bestektekst

Verticaal urinoirhevel Ø 50 met lipdichting.

Uitgang Ø 32 met moer.

Waterstand 50 mm.

Messing verchroomd.

30 jaar garantie.