**Uitgang urinoir te dichten**

Te dichten

1"1/4

Referentie: **775000**

 Beschrijving voor bestektekst

Uitgang urinoir te dichten.

Ingang Ø 54.

Uitgang M1"1/4.

Messing verchroomd.

30 jaar garantie.