**Spoelpijp**

Voor closetpot met TEMPOFLUX 3/4"

RVS

Referentie: **766002**

Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor closetpot.

Voor TEMPOFLUX 1 opbouw en compact.

Gebogen gepolijste rvs buis Ø 28 met kraag zonder moer.

Met dichtingsring Ø 28/55 met flens.

30 jaar garantie.