**Draaibare telescopische uitloop**

L.300-470

Draaibare uitloop

Referentie: **966380**

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare telescopische uitloop L.300 tot 470 mm.

F3/4''.

Messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker.

Kan onder of boven op een muurkraan gemonteerd worden.