**Hoofddouche voor nooddouche**

Referentie: **9225**

Beschrijving voor bestektekst

Ronde hoofddouche Ø 250 mm M1" in schokvrij ABS groen.

Debiet 132 l/min bij 3 dynamische bar.

Wateraansluiting F1".

30 jaar garantie.