**Universele bovenuitloop**

F1/2"

L.200 mm, H.67 mm

Referentie: **951202**

 Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop op blad.

Massief messing verchroomd.

Straalbreker ingesteld op 3 l/min.

 F1/2", L. 200 mm, H.65 mm.

30 jaar garantie.