**Douchemengkraan**

Asafstand 100 mm

Long-Life mechanisme, M1/2"

Referentie: **D2481**

Beschrijving voor bestektekst

Verchroomde douchemengkraan met Long-Life mechanisme.

Verchroomde DELTA grepen.

Voor "standaard omwisseling".

Lichaam in messing verchroomd.

M1/2", asafstand 100 mm.

30 jaar garantie. Vroeger werden mengkranen geplaatst met diverse asafstanden, tussen 60 en 120 mm, afhankelijk van het kraanmerk. De universele mengkranen van DELABIE bieden bij renovatie het antwoord met de mengkranen met regelbare asafstand. Zo kan de oude asafstand behouden blijven, zonder de installatie te veranderen.