**Wastafelmengkraan**

Long-Life mechanisme, M1/2"

Referentie: **D2558**

Beschrijving voor bestektekst

Tweegatsmengkraan voor wastafel met Long-Life mechanisme.

Verchroomde DELTA grepen.

Asafstand tussen 100 en 240 mm.

Verstevigde bevestigingsmoer.

Draaibare zwanenhalsuitloop.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

M 1/2", draadstangen L.50 mm.

Lichaam in messing verchroomd.

30 jaar garantie.