**Zelfsluitende pilaarkraan TEMPOSTOP, zwanenhals uitloop hendel L.200**

Bediening met hendel

Referentie: **737202**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende pilaarkraan voor wastafel, bladmodel.

Draaibare zwanenhals uitloop L.200 mm.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

Regelbaar debiet.

Bediening met hendel.

Automatische zelfsluiting ~3 sec (7 of 15 op aanvraag).

Verstevigde bevestiging met moer.

30 jaar garantie.