**Voorspoelkolom met mengkraan**

Zonder tapkraan

Zwarte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **5626**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoeldouche zonder tapkraan.

Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in messing.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.