**Witte voorspoelkolom zonder kraan**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **433422**

Beschrijving voor bestektekst

Witte voorspoelset zonder kraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm en binnenwerk met greep.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Korte zuil 3/4" in messing, voor muurkraan.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Dit model, zonder kraan, is samengesteld uit onderdelen voor de renovatie van voorspoelkranen.