**Rechte matte Basic greep, Ø 32, 500 mm**

Rvs 304 mat gepolijst

Ø 32

Referentie: **350505S**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechte Basic steungreep voor personen met beperkte mobiliteit.

Buis Ø 32, lengte 500 mm.

Rechte wandgreep in rvs 304 mat gepolijst.

Bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten, verborgen.

30 jaar garantie.

CE markering.