**Medische scrub met lage spatwand - L. 1400 mm**

RVS 304 mat gepolijst - 2 plaatsen

Zonder kraangat

Referentie: **182020**

Beschrijving voor bestektekst

Medische scrub met spatwand van 75 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm.

L. 1.400 mm, 2 plaatsen. Zonder kraangat.

Glad oppervlak en afgeronde randen voor een gemakkelijke reiniging.

Afloop rechts. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 18,8 kg.

30 jaar garantie.