**S-koppeling**

Sprong 12 mm, standaard, STOP/CHECK functie

M1/2" - M3/4", L.62 mm, 2 stuks

Referentie: **855755.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Standaard S-koppeling met sprong van 12 mm.

M1/2" - M3/4".

Rozet Ø 65.

L.62 mm

Met STOP/CHECK functie:

- STOP functie: geïntegreerde stopkraan.

- CHECK functie: de waterdichtheid controleren van de terugslagkleppen

wanneer de mengkraan er beschikt (DELABIE patent).

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.