**Medische scrub met hoge spatwand - L. 700 mm**

RVS 304 mat gepolijst - 1 plaats - Design "Hygiëne +"

Zonder kraangat

Referentie: **185000**

 Beschrijving voor bestektekst

Medische scrub met spatwand van 450 mm.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of zorginstellingen.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,2 mm.

L. 700 mm. 1 plaats. Zonder kraangat.

Glad oppervlak en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging.

Design "Hygiëne+": beperking van bacteriehaarden, verborgen sifon en vereenvoudigde hygiëne.

Afloop rechts. Zonder overloop. Bevestigingen en afvoerplug 1"1/4 meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht : 20,3 kg.

30 jaar garantie.