**Schaamschot voor collectief wandurinoir**

RVS 304 mat gepolijst - H. 430 mm

Referentie: **100900**

 Beschrijving voor bestektekst

Schaamschot voor collectief wandurinoir.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats.

Kan enkel geplaatst worden op de collectieve wandurinoirs ref. 130100, 130110 en 130120.

30 jaar garantie.