**ECO perlator**

1,4 l/min

M16,5/100

Referentie: **925716.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Perlator met regenstraal.

1,4 l/min.

M16,5/100 vast te schroeven.

Conform de vereisten van milieukeurmerken.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.