**Slang voor haspel**

L. 15 m

Referentie: **435576**

Beschrijving voor bestektekst

Flexibele slang L. 15 m voor haspel 5675T2 en 5676T2.

Maximum gebruikstemperatuur: 70°C.

Maximum druk: 20 bar ononderbroken.