**Opvangkraag voor handdouche**

Voor douchestang Ø 25 - 35

Referentie: **830**

 Beschrijving voor bestektekst

Opvangkraag voor handdouche te installeren op douchestang Ø 25 tot 35 mm.

Installatie naast de handdouchehouder, te bevestigen aan de doucheslang.

Opvangkraag: verhindert dat de handdouche in contact komt met de vloer of de hevel (bron van besmettingshaarden).

30 jaar garantie.