**HYGIÉNA afvoerplug**

Afvoerplug met holle rooster

M1"1/4, kort model

Referentie: **6110**

Beschrijving voor bestektekst

Hygiënische afvoerplug voor wastafel M1"1/4 met holle rooster (geen achterblijvend water).

Vrije leegloop, zonder centrale schroef (verhindert vuilresten en beperkt bacteriegroei).

Rooster in messing verchroomd, lichaam in ABS verchroomd.

Aan te spannen tussen 1 mm min. en 2 mm max.

Conform de norm NF EN 274-1.

Afvoerplug met 30 jaar garantie.