**Douchetablet voor greep verchroomd**

Verchroomd

Referentie: **511922P**

Beschrijving voor bestektekst

Douchetablet voor greep, verchroomd.

Wordt tegen de muur en op de greep geplaatst.

Antidiefstal bevestigingssysteem.

Design douchetablet voor handgreep.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Geschikt voor het plaatsen van een douchegel of zeep.

2 haakjes voor washandjes.

30 jaar garantie.