**Be-Line® kledinghaak in antraciet grijs**

Antraciet grijs

Referentie: **511943C**

 Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® kledinghaak.

Kapstok muurmodel met verborgen bevestigingen.

Kledinghaak met 1 haak in antraciet grijs geëpoxeerd aluminium, wat visueel contract met de muur mogelijk maakt.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

30 jaar garantie.