**Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOSTOP douche**

Inbouw, set 1/2

Waterdicht

Referentie: **749BOX**

Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2:

Voor TEMPOSTOP douchekranen.

Dikte beplating aanpasbaar van 10 tot 30 mm.

30 jaar garantie.

Te bestellen met alleen bedieningsplaat referentie 749218 of met doucheset referentie 749239.