**TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler op blad**

Verdeler voor vloeibare zeep, schuim of hydro-alcoholische gel

Op netspanning, verchroomd RVS 304, reservoir 0,5L

Referentie: **512531P**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler op blad.

Verdeler voor vloeibare zeep of schuimende handzeep.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in verchroomd RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler: met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Lengte van de uitloop: 111 mm.

Geleverd met reservoir 0,5 liter.

30 jaar garantie.

CE.