**Sensor**

Voor TEMPOMATIC

Kabel 1,50 m

Referentie: **495149**

Beschrijving voor bestektekst

Sensor.

Voor TEMPOMATIC wastafel, douche, urinoir en toilet.

Met kabel: lengte 1,45 m.