**Keramisch binnenwerk**

Met greep

Referentie: **P5445**

 Beschrijving voor bestektekst

Keramisch binnenwerk voor mengkraan ref. 5445T2S.

Keramisch binnenwerk met greep en pastille voor warm en koud water.