**Elektronische sturing**

Spoeling met dubbele bediening type 463...

230/12V - met transformator

Referentie: **463000**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor spoelsysteem met dubbele bediening type 463...

Multifunctioneel met transformator.

Werking met stroomtoevoer van 230/12V.

Afmetingen: 105 x 105 mm.