**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSOFT 2 wastafel

Zelfsluiting na ~15 s

Referentie: **743742**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSOFT 2 wastafelkranen.

Zelfsluiting na ~15 s.

Regelbaar debiet van 1,4 tot 6 l/min.