**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOSTOP douche

Zelfsluiting na ~15 s

Referentie: **743010**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP douchekranen.

Oude versie.

Met drukknop.

Voor kranen 1/2".

Zelfsluiting na ~15 s.

Regelbaar debiet.