**BINOPTIC elektronische zeepverdeler op blad**

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimzeep of hydro-alcoholische gel

Op netspanning, mat RVS 304, reservoir 1L

Referentie: **512021S**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische zeepverdeler op blad.

Verdeler voor vloeibare zeep, schuimzeep of hydro-alcoholische gel.

Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in mat RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Elektronische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Totlale lengte van de uitloop: 105 mm.

Geleverd met een reservoir 1 liter.

30 jaar garantie.

CE.