**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOSTOP wastafel en douche

Zelfsluiting na ~3 sec

Referentie: **743323**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP wastafel- en douche kranen.

Oude versie.

Voor wastafelkraan met hendel.

Voor urinoir 3/4".

Zelfsluiting na ~3 s.

Regelbaar debiet.