**Renovatieset voor thermostatische mengautomaat**

Voor PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat

Voor gemengd water van 30 tot 60°C

Referentie: **753733**

Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat.

Oud design.

Mechanisme met thermostatische sensor.

Antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.