**Renovatieset voor binnenwerk toilet**

Voor TEMPOFLUX toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **753761**

 Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor zelfsluitend TEMPOFLUX toilet.

Voor binnenwerk voor zichtbare toiletkraan 3/4".

Voor zelfsluitend binnenwerk na ~7sec.