**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSTOP douche

Regelbaar debiet, zelfsluiting na ~30 s

Referentie: **743428**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP douche.

Regelbaar debiet.

Zelfsluiting na ~30 s.