**Verdeler voor vloeibare zeep op blad**

Verdeler voor vloeibare zeep, op blad

Rechte uitloop, RVS 304 gepolijst

Referentie: **729164**

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler met rechte uitloop, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Model voor installatie op wastafel.

Vandaalbestendig model.

Lichaam en drukknop in RVS 304 gepolijst.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Discreet vergrendelingsmechanisme: kan zonder specifiek gereedschap ontgrendeld worden en automatisch opnieuw vergrendeld worden.

Aanvulling van zeep door bus te vervangen onder wastafel.

Geleverd met een aansluitslang van 1,20 m voor reservoir op afstand.

Verdeler van vloeibare zeep bladmodel met 30 jaar garantie.