**Flexibel grootkeuken**

Voor voorspoelkolom 5526

Referentie: **435526**

 Beschrijving voor bestektekst

Zwarte gewapende flexibel L.0,55 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Spanningsloze draaiende moer.

Flexibel geschikt voor temperaturen tot 70°C en een druk van maximum 5 bar.

Onderdeel voor de renovatie van voorspoelkolommen 5526.